**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4-4**

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԳՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

Հիմնական ծանոթագրություններ

Սույն հավելվածի նպատակների համար.

1. Ցանկի առաջին սյունակը պարունակում է խմբեր, ապրանքային դիրքեր կամ ենթադիրքեր, երկրորդ սյունակը պարունակում է ապրանքների նկարագիրը: Սույն ցանկի ապրանքները որոշվում են բացառապես Ներդաշնակեցված համակարգով նախատեսված ապրանքի ծածկագրով: Ապրանքի նկարագիրը ներկայացված է միայն օգտվելու հարմարության համար:

2. «Խումբ» նշանակում է ՆՀ խումբ (երկու նիշ).

«Ապրանքային դիրք» նշանակում է ՆՀ ապրանքային դիրք (չորս նիշ);

«Ենթադիրք» նշանակում է ՆՀ ենթադիրք (վեց նիշ);

«CTC» նշանակում է` առաջին երկու, չորս կամ վեց նիշերի (CC, CTH, CTSH) մակարդակում ապրանքային դասակարգման փոփոխություն` այդ թվում Կողմի կողմից իրականացվել է ապրանքների վերջնական արտադրության.

«WO» նշանակում է, որ ապրանքը ամբողջությամբ ստացված կամ արտադրված է Կողմում, սույն Համաձայնագրի 4.4-րդ հոդվածին համապատասխան (Ամբողջությամբ ստացված կամ արտադրված ապրանքներ);

«СС» նշանակում է, որ վերջնական արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործվող չծագող բոլոր նյութերը ապրանքային դասակարգման մեջ ենթարկվել են փոփոխության ՆՀ-ի առաջին երկու նիշերի մակարդակում (խմբի փոփոխություն);

«CTH» նշանակում է, որ վերջնական արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործվող չծագող բոլոր նյութերը ապրանքային դասակարգման մեջ ենթարկվել են փոփոխության՝ ՆՀ-ի առաջին չորս նիշերի մակարդակում (ապրանքային դիրքի փոփոխություն).

«CTSH» նշանակում է, որ վերջնական ապրանքի արտադրության մեջ օգտագործվող չծագող բոլոր նյութերը ապրանքային դասակարգման մեջ ենթարկվել են փոփոխության ՆՀ-ի վեց նիշերի մակարդակում (ենթադիրքի փոփոխություն).

«VAC X%» նշանակում է, որ ավելացված արժեքի մասնաբաժինը, որը հաշվարկվում է 4.5-րդ հոդվածում սահմանված բանաձևի համաձայն (Ավելացված արժեքի մասնաբաժին), կազմում է առնվազն X տոկոս և ապրանքների վերջնական արտադրությունն կատարվել է Կողմի տարածքսւմ.

«CTC կամ VAC X%» նշանակում է կամ ապրանքային դասակարգումը փոփոխելու պահանջ, կամ ավելացված արժեքի մասնաբաժնի ավելացում, հաշվարկված 4.5-րդ հոդվածով սահմանված բանաձևի համաձայն (Ավելացված արժեքի մասնաբաժին), առնվազն X տոկոս, մինչդեռ ապրանքների վերջնական արտադրությունն իրականացվել է Կողմի տարածքում;

«CTC, բացառությամբ XXXX-ից» նշանակում է ապրանքային դասակարգում առաջին երկու, չորս կամ վեց նիշերի մակարդակով փոխելու պահանջ, համապատասխանաբար, չնայած այն հանգամանքին, որ նշված գլխից ոչ ծագող նյութեր, ապրանքային դիրքեր կամ ենթադիրքեր չեն օգտագործվել արտադրության մեջ, և ապրանքների վերջնական արտադրությունն իրականացվել է Կողմի տարածքում;

«CTC, բայց ոչ ծագող նյութերի արժեքը չի XXXX- ից գերազանցում X- ը» նշանակում է, որ ապրանքային դասակարգումը համապատասխանաբար առաջին երկու, չորս կամ վեց նիշերի մակարդակի փոփոխման պահանջ է, համապատասխանաբար, պայմանով, որ վերոնշյալ գլխից ապրանքային դիրքի և ենթադիրքի արտադրության մեջ օգտագործված չծագող նյութերի արժեքը չի գերազանցում ապրանքների արժեքի X տոկոսը FOB- ի առաքման պայմանով, որի դեպքում ապրանքների վերջնական արտադրությունն իրականացվել է Կողմի տարածքում;

«VAC X% + TO» նշանակում է, որ ավելացված արժեքի մասնաբաժինը, հաշվարկված 4.5-րդ հոդվածով սահմանված բանաձևի համապատասխան (Ավելացված արժեքի մասնաբաժին), առնվազն X տոկոս է, որի դեպքում ապրանքների վերջնական արտադրությունն իրականացվել է Կողմի տարածքում՝ հետևյալ տեխնոլոգիական գործողությունների կատարման պայմաններում;

- թափքի եռակցում (խցիկի) կամ թափքի արտադրություն (խցիկի) այլ միջոցով, այն տեխնոլոգիաների օգտագործման դեպքում, որոնք չեն նախատեսում եռակցման գործողություններ թափքի (խցիկի) արտադրության ընթացքում;

- թափքի (խցիկի) ներկում

- շարժիչի տեղադրում (ներքին այրման շարժիչ ունեցող շարժիչային տրանսպորտային միջոցների համար, ինչպես նաև հիբրիդային ուժային կայանների համար );

- ձգման էլեկտրական մեքենաների տեղադրում (գեներատորներ, էլեկտրական շարժիչներ) (հիբրիդային ուժային կայաններով կամ էլեկտրական կրիչներով վարվող շարժիչային տրանսպորտային միջոցների համար);

- փոխանցման տեղադրում;

- առջևի և հետևի կախոցի տեղադրում (է հիբրիդային ուժային կայաններով կամ էլեկտրական կրիչներով վարվող ավտոմեքենաների համար, և կայանման բոցավառմամբ ներքին այրման շարժիչ ունեցող ավտոմեքենաների համար);

- ղեկային և արգելակային համակարգի տեղադրում;

- խլացուցիչի և արտանետվող խողովակի հատվածների տեղադրում (կայծային բոցավառմամբ ներքին այրման շարժիչ ունեցող ավտոմեքենաների համար);

- շարժիչի ախտորոշում և ճշգրտում;

- արգելակային համակարգի արդյուավետության ստուգում

- ռադիոյի միջամտության մակարդակի և էլեկտրամագնիսական համատեղելիության ստանդարտների ստուգում (էլեկտրական սկավառակներով կամ հիբրիդային ուժային կայաններով աշխատող ավտոմեքենաների համար).

պատրաստի շարժիչային տրանսպորտային միջոցների կառավարման թեստերի անցկացում:

3. Ապրանքային դասակարգումը փոխելու վերաբերյալ պահանջը վերաբերում է միայն չծագող նյութերին:

4. Երրորդ սյունակում նշված ծագման չափորոշիչները սահմանում են նվազագույն պահանջներ արտադրական գործողությունների նկատմամբ: Արտադրական գործողությունների մեծ ծավալի իրականացումը ապրանքին նաև տալիս է ծագման կարգավիճակ:

5. Այն դեպքերում, երբ առաջին սյունակում նշված ծածկագրին նախորդում է «EX» ծածկագիրը, սա նշանակում է, որ երրորդ սյունակում տեղադրված կանոնները տարածվում են միայն այս ՆՀ ծածկագրի մի մասի վրա, որի նկարագրիրը ներկայացված է երկրորդ սյունակում: Այս դեպքում ապրանքները նույնականացվում են ինչպես ՆՀ ծածկագրով, այնպես էլ անվանումով: Նման ապրանքների նկարագիրը ծագման վկայագրում (EAS ձև) պետք է լիովին նույնական լինի ցանկի երկրորդ սյունակում տրված նկարագրության հետ: